**现编程卡发现的问题：**

2020.9.11

1. https://qqadapt.qpic.cn/txdocpic/0/82f1ad780929a80195b702ca920773e4/0?w=163&h=50SERVO 大写改为Servo。
2. https://qqadapt.qpic.cn/txdocpic/0/85b39e8a314110aeeb85e5c7b75e0058/0?w=129&h=45 去掉？问号。
3. 菜单7.Brake 参数值比例不同
4. 在菜单第8项插入一项.Center功能，调舵机中位角度
5. 原菜单8.OF少一字母（进入页面在第二行显OFF / ON选中闪，）
6. 宽频窄频 Broad Band功能调试，角度不正常。

**编程卡对应功能调定**

1. **V1.3 PGC-D12-00（这版本+型号限16位有点尴尬，是否可进来不显1.同时没有箭头，这样可空出3位字符）**

**2.Max Power-最大输出**，范围（800-1450US=1-10）65/650

**3.BOOST-启动电压**，目前舵机使用值范围（10-60=1-10）5/50，

**4.Dead Band-死区**，目前使用值范围（1-10=1-10）1/10，

**5.Force-力度**，目前使用值范围（1-10=1-10）1/10

**6.Tension-刚度**，目前使用值范围（1-3=1-10）1/3 1-3=3,,4-6=2,,7-10=1

**7.Brake-刹车**，目前使用值范围（1-40=1-10）4/40

**8. 插入Center-中位角度调节 （取数值+-280US=+-10）20/560**

**9. Soft Start缓启动(Off/On)**

**10.Write Data写入数据**

**11.Read Data 读取数据**

**12.Default还原出厂数据**